Universālo kadastrālo vērtību bāzes un zonējuma publicēšanas atvērto datu veidā

telpisko datu specifikācija

Versija 1.0

Dokuments nav pavairojams, izplatāms, glabājams elektroniskā datu meklēšanas sistēmā vai izmantojams savādāk bez tā autoru rakstiskas piekrišanas.

© Valsts zemes dienests, 2024

Izmaiņu vēsture

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datums | Versija | Apraksts | Autors |
| 07.10.2024 | 1.0 | Izveidots dokuments | Valsts zemes dienests |

1. IEVADS
   1. Dokumenta nolūks

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt universālo kadastrālo vērtību bāzes un zonējuma publicēšanas atvērto datu veidā kārtības galvenos principus un informēt lietotājus par datu apjomu un formātu.

* 1. Dokumenta sfēra

Šis dokuments ir domāts universālo kadastrālo vērtību bāzes un zonējuma datu, kas pieejami atvērto datu veidā, izmantotājiem.

* 1. Dokumentā izmantotie jēdzieni un saīsinājumi

|  |  |
| --- | --- |
| Jēdziens/ saīsinājums | Skaidrojums |
| SHP formāts | Shapefile formāts ir vektoru uzglabāšanas formāts ģeogrāfiskās atrašanās vietas un saistītās atribūtu informācijas glabāšanai |
| Kadastra informācijas sistēma | Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma |

1. DATU NODOŠANAS KĀRTĪBA
   1. Datu nodošanas nosacījumi

Valsts zemes dienests universālās kadastrālo vērtību bāzes un zonējuma (ar stāvokli NĪ tirgū 2022.g. 1.jūlijs) datus publicē atvērto datu veidā, ievērojot šādus nosacījumus un kārtību:

* + 1. Universālās kadastrālo vērtību bāzes un zonējuma uzturētie telpiskie dati ir pieejami SHP formātā;
    2. Šī dokumenta 2.1.1.punktā minētās datnes ir ievietotas ZIP formāta arhīva datne UNIV\_KV\_ZON\_SHP.zip;
    3. Dati pieejami par Latvijas republikas teritoriju.
    4. Viens Shapefile slānis sastāv no vairākām šo formātu veidojošām datnēm: \*.shp, \*.dbf, \*.shx un \*.prj;
  1. Datu apjoms un formāts
     1. UNIV\_LIZ\_ZON slānis – satur datus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes universālā vērtību zonējuma poligoniem;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lauka nosaukums** | **Datu tips** | **Apraksts** |
| FID | Object ID | Objekta ID |
| Shape | Geometry | Ģeometrija |
| CODE | Text (50) | Vērtību zonas numurs |
| PR101 | Double (12,4) | 0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība |
| PR301 | Double (12,4) | 0301 - Publiskie ūdeņi |
| PR302 | Double (12,4) | 0302 - Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas |
| PR303 | Double (12,4) | 0303 - Dīķsaimniecība |
| GR1 | Double (12,4) | I kvalitātes grupa |
| GR2 | Double (12,4) | II kvalitātes grupa |
| GR3 | Double (12,4) | III kvalitātes grupa |
| GR4 | Double (12,4) | IV kvalitātes grupa |
| GR5 | Double (12,4) | V kvalitātes grupa |
| GR6 | Double (12,4) | VI kvalitātes grupa |
| GR7 | Double (12,4) | VII kvalitātes grupa |

* + 1. UNIV\_MZ\_ZON slānis – satur datus par meža zemes universālā vērtību zonējuma poligoniem;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lauka nosaukums** | **Datu tips** | **Apraksts** |
| FID | Object ID | Objekta ID |
| Shape | Geometry | Ģeometrija |
| CODE | Text (50) | Vērtību zonas numurs |
| PR201 | Double (12,4) | 0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība |
| PR202 | Double (12,4) | 0202 - Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu |
| GR1 | Double (12,4) | I kvalitātes grupa |
| GR2 | Double (12,4) | II kvalitātes grupa |
| GR3 | Double (12,4) | III kvalitātes grupa |
| GR4 | Double (12,4) | IV kvalitātes grupa |

* + 1. UNIV\_APB\_ZON slānis – satur datus par dzīvojamo māju apbūves, rūpnieciskās ražošanas objektu un komercobjektu apbūves zemes universālā vērtību zonējuma poligoniem;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lauka nosaukums** | **Datu tips** | **Apraksts** |
| FID | Object ID | Objekta ID |
| Shape | Geometry | Ģeometrija |
| CODE | Text (50) | Vērtību zonas numurs |
| PR401 | Double (12,4) | 0401 - Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas |
| PR501 | Double (12,4) | 0501 - Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa |
| PR502 | Double (12,4) | 0502 - Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem |
| PR503 | Double (12,4) | 0503 - Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas |
| PR600 | Double (12,4) | 0600 - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme |
| ST600 | Double (12,2) | 0600 - Standartplatība |
| KK600 | Double (4,3) | 0600 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR601 | Double (12,4) | 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve |
| ST601 | Double (12,2) | 0601 - Standartplatība |
| KK601 | Double (4,3) | 0601 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR700 | Double (12,4) | 0700 - Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme |
| PR701 | Double (12,4) | 0701 - Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
| PR702 | Double (12,4) | 0702 - Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
| PR703 | Double (12,4) | 0703 - Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
| PR704 | Double (12,4) | 0704 - Septiņpadsmit un vairāk stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve |
| PR800 | Double (12,4) | 0800 - Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme |
| ST800 | Double (12,2) | 0800 - Standartplatība |
| KK800 | Double (4,3) | 0800 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR801 | Double (12,4) | 0801 - Komercdarbības objektu apbūve |
| ST801 | Double (12,2) | 0801 - Standartplatība |
| KK801 | Double (4,3) | 0801 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR900 | Double (12,4) | 0900 - Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme |
| ST900 | Double (12,2) | 0900 - Standartplatība |
| KK900 | Double (4,3) | 0900 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR901 | Double (12,4) | 0901 - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve |
| ST901 | Double (12,2) | 0901 - Standartplatība |
| KK901 | Double (4,3) | 0901 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR902 | Double (12,4) | 0902 - Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve |
| ST902 | Double (12,2) | 0902 - Standartplatība |
| KK902 | Double (4,3) | 0902 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR903 | Double (12,4) | 0903 - Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve |
| ST903 | Double (12,2) | 0903 - Standartplatība |
| KK903 | Double (4,3) | 0903 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR904 | Double (12,4) | 0904 - Ārzemju diplomātisko dienestu, starptautisko sabiedrisko organizāciju pārstāvniecību ēku apbūve |
| ST904 | Double (12,2) | 0904 - Standartplatība |
| KK904 | Double (4,3) | 0904 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR905 | Double (12,4) | 0905 - Reliģisko organizāciju ēku apbūve |
| ST905 | Double (12,2) | 0905 - Standartplatība |
| KK905 | Double (4,3) | 0905 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR906 | Double (12,4) | 0906 - Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve |
| ST906 | Double (12,2) | 0906 - Standartplatība |
| KK906 | Double (4,3) | 0906 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR907 | Double (12,4) | 0907 - Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve |
| PR908 | Double (12,4) | 0908 - Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve |
| ST908 | Double (12,2) | 0908 - Standartplatība |
| KK908 | Double (4,3) | 0908 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR1000 | Double (12,4) | 1000 - Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme |
| ST1000 | Double (12,2) | 1000 - Standartplatība |
| KK1000 | Double (4,3) | 1000 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR1001 | Double (12,4) | 1001 - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve |
| ST1001 | Double (12,2) | 1001 - Standartplatība |
| KK1001 | Double (4,3) | 1001 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR1002 | Double (12,4) | 1002 - Noliktavu apbūve |
| ST1002 | Double (12,2) | 1002 - Standartplatība |
| KK1002 | Double (4,3) | 1002 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR1003 | Double (12,4) | 1003 - Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve |
| PR1004 | Double (12,4) | 1004 - Zivsaimniecību un zivjaudzētavu apbūve |
| PR1005 | Double (12,4) | 1005 - Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve |
| ST1005 | Double (12,2) | 1005 - Standartplatība |
| KK1005 | Double (4,3) | 1005 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR1101 | Double (12,4) | 1101 - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā |
| PR1102 | Double (12,4) | 1102 - Lidlauku apbūve |
| PR1103 | Double (12,4) | 1103 - Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve |
| PR1104 | Double (12,4) | 1104 - Transporta līdzekļu garāžu apbūve |
| ST1104 | Double (12,2) | 1104 - Standartplatība |
| KK1104 | Double (4,3) | 1104 - Standartplatības korekcijas koeficients |
| PR1105 | Double (12,4) | 1105 - Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas |
| PR1106 | Double (12,4) | 1106 - Daudzstāvu autostāvvietu apbūve |
| PR1107 | Double (12,4) | 1107 - Jūras ostas un jūras ostu terminālu apbūve |
| PR1201 | Double (12,4) | 1201 - Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve |
| PR1202 | Double (12,4) | 1202 - Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve |
| BT11100101 | Double (12,4) | 11100101 - Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) |
| BT11100102 | Double (12,4) | 11100102 - Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 |
| BT11100103 | Double (12,4) | 11100103 - Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra – koka ārsienām |
| ST11100103 | Double (12,2) | 11100103 - Standartapjoms |
| KK11100103 | Double (4,3) | 11100103 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT11210101 | Double (12,4) | 11210101 - Dvīņu, rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājas |
| BT11220101 | Double (12,4) | 11220101 - Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām |
| BT11220102 | Double (12,4) | 11220102 - Daudzdzīvokļu 1 – 2 stāvu mājas |
| BT11220103 | Double (12,4) | 11220103 - Daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu mājas |
| BT11220104 | Double (12,4) | 11220104 - Daudzdzīvokļu 6 – 9 stāvu mājas |
| BT11220105 | Double (12,4) | 11220105 - Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas |
| BT11300101 | Double (12,4) | 11300101 - Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas |
| BT12110101 | Double (12,4) | 12110101 - Viesnīcu ēkas |
| ST12110101 | Double (20) | 12110101 - Standartapjoms |
| KK12110101 | Double (20) | 12110101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12110102 | Double (12,4) | 12110102 - Dienesta viesnīcas |
| ST12110102 | Double (20) | 12110102 - Standartapjoms |
| KK12110102 | Double (20) | 12110102 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12110103 | Double (12,4) | 12110103 - Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas |
| ST12110103 | Double (20) | 12110103 - Standartapjoms |
| KK12110103 | Double (20) | 12110103 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12120101 | Double (12,4) | 12120101 - Atpūtas ēkas |
| ST12120101 | Double (20) | 12120101 - Standartapjoms |
| KK12120101 | Double (20) | 12120101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12200101 | Double (12,4) | 12200101 - Biroju ēkas |
| ST12200101 | Double (20) | 12200101 - Standartapjoms |
| KK12200101 | Double (20) | 12200101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12300101 | Double (12,4) | 12300101 - Tirdzniecības ēkas |
| ST12300101 | Double (20) | 12300101 - Standartapjoms |
| KK12300101 | Double (20) | 12300101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12300102 | Double (12,4) | 12300102 - Tirdzniecības kioski un segtie stendi |
| ST12300102 | Double (20) | 12300102 - Standartapjoms |
| KK12300102 | Double (20) | 12300102 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12410101 | Double (12,4) | 12410101 - Lidmašīnu tehniskās apkopes ēkas, lidostu saimniecības ēkas |
| ST12410101 | Double (20) | 12410101 - Standartapjoms |
| KK12410101 | Double (20) | 12410101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12410102 | Double (12,4) | 12410102 - Dzelzceļa transporta apkopes ēkas |
| ST12410102 | Double (12,2) | 12410102 - Standartapjoms |
| KK12410102 | Double (4,3) | 12410102 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12410103 | Double (12,4) | 12410103 - Dzelzceļa, lidostu, auto un ūdenstransporta pasažieru staciju ēkas |
| ST12410103 | Double (12,2) | 12410103 - Standartapjoms |
| KK12410103 | Double (4,3) | 12410103 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12410104 | Double (12,4) | 12410104 - Sakaru nodaļu, radiostaciju un televīzijas centru – studiju ēkas |
| ST12410104 | Double (12,2) | 12410104 - Standartapjoms |
| KK12410104 | Double (4,3) | 12410104 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12410105 | Double (12,4) | 12410105 - Kuģu ceļu bākas |
| BT12420101 | Double (12,4) | 12420101 - Smagās tehnikas garāžas |
| ST12420101 | Double (12,2) | 12420101 - Standartapjoms |
| KK12420101 | Double (4,3) | 12420101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12420102 | Double (12,4) | 12420102 - Vieglo automobiļu daudzstāvu un pazemes autostāvvietas |
| ST12420102 | Double (12,2) | 12420102 - Standartapjoms |
| KK12420102 | Double (4,3) | 12420102 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12420103 | Double (12,4) | 12420103 - Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām |
| ST12420103 | Double (20) | 12420103 - Standartapjoms |
| KK12420103 | Double (20) | 12420103 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510101 | Double (12,4) | 12510101 - Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības m2) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot) |
| ST12510101 | Double (12,2) | 12510101 - Standartapjoms |
| KK12510101 | Double (4,3) | 12510101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510102 | Double (12,4) | 12510102 - Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības m2) augstums ir lielāks par 6 m |
| ST12510102 | Double (12,2) | 12510102 - Standartapjoms |
| KK12510102 | Double (4,3) | 12510102 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510103 | Double (12,4) | 12510103 - Katlumājas |
| ST12510103 | Double (12,2) | 12510103 - Standartapjoms |
| KK12510103 | Double (4,3) | 12510103 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510104 | Double (12,4) | 12510104 - Elektroenerģijas apgādes ēkas, izņemot transformatoru apakšstaciju ēkas |
| ST12510104 | Double (20) | 12510104 - Standartapjoms |
| KK12510104 | Double (20) | 12510104 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510105 | Double (12,4) | 12510105 - Sūkņu un kompresoru staciju ēkas |
| ST12510105 | Double (20) | 12510105 - Standartapjoms |
| KK12510105 | Double (20) | 12510105 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510106 | Double (12,4) | 12510106 - Ūdens attīrīšanas, filtrēšanas un nostādināšanas staciju ēkas |
| BT12510107 | Double (12,4) | 12510107 - Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas |
| ST12510107 | Double (20) | 12510107 - Standartapjoms |
| KK12510107 | Double (20) | 12510107 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510108 | Double (12,4) | 12510108 - Gāzes regulēšanas stacijas |
| ST12510108 | Double (20) | 12510108 - Standartapjoms |
| KK12510108 | Double (20) | 12510108 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510109 | Double (12,4) | 12510109 - Gāzes mērīšanas stacijas |
| ST12510109 | Double (20) | 12510109 - Standartapjoms |
| KK12510109 | Double (20) | 12510109 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12510110 | Double (12,4) | 12510110 - Gāzes savākšanas punkti |
| ST12510110 | Double (20) | 12510110 - Standartapjoms |
| KK12510110 | Double (20) | 12510110 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520101 | Double (12,4) | 12520101 - Saldētavu ēkas, izņemot lauksaimniecības noliktavas un saldētavas |
| ST12520101 | Double (20) | 12520101 - Standartapjoms |
| KK12520101 | Double (20) | 12520101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520102 | Double (12,4) | 12520102 - Noliktavas |
| ST12520102 | Double (20) | 12520102 - Standartapjoms |
| KK12520102 | Double (20) | 12520102 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520103 | Double (12,4) | 12520103 - Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 m3 (ieskaitot) |
| ST12520103 | Double (20) | 12520103 - Standartapjoms |
| KK12520103 | Double (20) | 12520103 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520104 | Double (12,4) | 12520104 - Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 m3 (ieskaitot) |
| ST12520104 | Double (20) | 12520104 - Standartapjoms |
| KK12520104 | Double (20) | 12520104 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520105 | Double (12,4) | 12520105 - Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50 000 m3 (ieskaitot) |
| ST12520105 | Double (20) | 12520105 - Standartapjoms |
| KK12520105 | Double (20) | 12520105 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520106 | Double (12,4) | 12520106 - Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50 000 m3 |
| ST12520106 | Double (20) | 12520106 - Standartapjoms |
| KK12520106 | Double (20) | 12520106 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520107 | Double (12,4) | 12520107 - Ūdens rezervuāri |
| ST12520107 | Double (20) | 12520107 - Standartapjoms |
| KK12520107 | Double (20) | 12520107 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520108 | Double (12,4) | 12520108 - Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas |
| ST12520108 | Double (20) | 12520108 - Standartapjoms |
| KK12520108 | Double (20) | 12520108 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12520109 | Double (12,4) | 12520109 - Sašķidrinātas gāzes spiedtvertnes |
| ST12520109 | Double (20) | 12520109 - Standartapjoms |
| KK12520109 | Double (20) | 12520109 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12610101 | Double (12,4) | 12610101 - Apjumtas estrādes |
| BT12610102 | Double (12,4) | 12610102 - Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas |
| BT12620101 | Double (12,4) | 12620101 - Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas |
| BT12630101 | Double (12,4) | 12630101 - Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas |
| ST12630101 | Double (20) | 12630101 - Standartapjoms |
| KK12630101 | Double (20) | 12630101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12640101 | Double (12,4) | 12640101 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas |
| ST12640101 | Double (20) | 12640101 - Standartapjoms |
| KK12640101 | Double (20) | 12640101 - Standartapjoma korekcijas koeficients |
| BT12650101 | Double (12,4) | 12650101 - Sporta ēkas |
| BT12710101 | Double (12,4) | 12710101 - Lauksaimniecības produkcijas noliktavas un apstrādes ēkas |
| BT12710102 | Double (12,4) | 12710102 - Lauksaimniecības šķūņi ar kopējo platību, lielāku par 60 m2 |
| BT12710103 | Double (12,4) | 12710103 - Saldētavas un pagrabi |
| BT12710104 | Double (12,4) | 12710104 - Lauksaimniecības nojumes |
| BT12710105 | Double (12,4) | 12710105 - Kūtis ar kopējo platību, lielāku par 60 m2, un zvērkopības ēkas |
| BT12710106 | Double (12,4) | 12710106 - Siltumnīcas ar kopējo platību, lielāku par 60 m2 |
| BT12710107 | Double (12,4) | 12710107 - Lauksaimniecības tehnikas garāžas |
| BT12710108 | Double (12,4) | 12710108 - Nojumes kažokzvēru sprostu izvietošanai |
| BT12710109 | Double (12,4) | 12710109 - Kūtsmēslu un vircas krātuves |
| BT12720101 | Double (12,4) | 12720101 - Kulta ēkas |
| BT12730101 | Double (12,4) | 12730101 - Kultūrvēsturiskas ēkas |
| BT12740101 | Double (12,4) | 12740101 - Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas |
| BT12740201 | Double (12,4) | 12740201 - Kūtis ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), saimniecības ēkas, pagrabi un sabiedriskās tualetes |
| BT12740202 | Double (12,4) | 12740202 - Individuālās garāžas |
| BT12740203 | Double (12,4) | 12740203 - Siltumnīcas ar kopējo platību līdz 60 m2 (ieskaitot), šķūņi un citas palīgēkas |
| BT12740204 | Double (12,4) | 12740204 - Nojumes ar metāla vai mūra balstiem un pamatnes cieto segumu |
| BT12740205 | Double (12,4) | 12740205 - Nojumes |
| BT21110101 | Double (12,4) | 21110101 - Valsts galvenie autoceļi, reģionālie un vietējie autoceļi |
| BT21120101 | Double (12,4) | 21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu |
| BT21120102 | Double (12,4) | 21120102 - Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu |
| BT21210101 | Double (12,4) | 21210101 - Platsliežu dzelzceļi |
| BT21210201 | Double (12,4) | 21210201 - Šaursliežu dzelzceļi |
| BT21220101 | Double (12,4) | 21220101 - Tramvaja sliežu ceļi bez ceļa seguma |
| BT21220102 | Double (12,4) | 21220102 - Tramvaja sliežu ceļi ar ceļa segumu |
| BT21300101 | Double (12,4) | 21300101 - Lidlauku skrejceļi un stāvvietas |
| BT21410101 | Double (12,4) | 21410101 - Autoceļa un dzelzceļa dzelzsbetona un metāla laidumu tilti |
| BT21410102 | Double (12,4) | 21410102 - Autoceļa un dzelzceļa koka laidumu tilti |
| BT21410201 | Double (12,4) | 21410201 - Dzelzsbetona, metāla un mūra laidumu gājēju tilti vai virszemes gājēju pārejas |
| BT21410202 | Double (12,4) | 21410202 - Koka laidumu gājēju tilti |
| BT21410301 | Double (12,4) | 21410301 - Dzelzceļu estakādes |
| BT21410302 | Double (12,4) | 21410302 - Rūpniecības uzņēmumu ražošanas procesu estakādes |
| BT21410303 | Double (12,4) | 21410303 - Gaisa cauruļvadu pārvadu estakādes |
| BT21420101 | Double (12,4) | 21420101 - Transporta un gājēju tuneļi |
| BT21510101 | Double (12,4) | 21510101 - Krastmalas ar dažādu veidu krasta nostiprinājumiem |
| BT21510102 | Double (12,4) | 21510102 - Iekšzemes ūdeņu piestātnes |
| BT21510201 | Double (12,4) | 21510201 - Moli un viļņlauži |
| BT21510202 | Double (12,4) | 21510202 - Jūras ostu piestātnes |
| BT21520101 | Double (12,4) | 21520101 - Dambji ar nostiprinātām nogāzēm |
| BT21520102 | Double (12,4) | 21520102 - Dambji bez nogāžu nostiprināšanas |
| BT22110101 | Double (12,4) | 22110101 - Maģistrālie naftas produktu cauruļvadi ar iekšējo diametru 500 mm un lielāku |
| BT22110201 | Double (12,4) | 22110201 - Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) |
| BT22110202 | Double (12,4) | 22110202 - Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) |
| BT22110203 | Double (12,4) | 22110203 - Pārvades sistēmas gāzesvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 600 mm |
| BT22120101 | Double (12,4) | 22120101 - Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 150 līdz 300 mm (ieskaitot) |
| BT22120102 | Double (12,4) | 22120102 - Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 300 līdz 600 mm (ieskaitot) |
| BT22120103 | Double (12,4) | 22120103 - Ūdensvadi ar iekšējo diametru no 600 līdz 900 mm (ieskaitot) |
| BT22120104 | Double (12,4) | 22120104 - Ūdensvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 900 mm |
| BT22130101 | Double (12,4) | 22130101 - Režģotie torņi un masti |
| BT22130102 | Double (12,4) | 22130102 - Čaulveida torņi vai masti |
| BT22130103 | Double (12,4) | 22130103 - Torņi ar augstumu, lielāku par 300 m |
| BT22130201 | Double (12,4) | 22130201 - Maģistrālās sakaru līnijas |
| BT22140101 | Double (12,4) | 22140101 - 330 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas |
| BT22140102 | Double (12,4) | 22140102 - 110 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas |
| BT22140201 | Double (12,4) | 22140201 - 330 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas |
| BT22140202 | Double (12,4) | 22140202 - 110 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas |
| BT22140301 | Double (12,4) | 22140301 - Vidussprieguma 6, 10 un 20 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas |
| BT22140302 | Double (12,4) | 22140302 - Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas |
| BT22140401 | Double (12,4) | 22140401 - 6, 10 un 20 kilovoltu pazemes kabeļu elektrolīnijas |
| BT22140402 | Double (12,4) | 22140402 - Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas |
| BT22210101 | Double (12,4) | 22210101 - Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) |
| BT22210102 | Double (12,4) | 22210102 - Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) |
| BT22210103 | Double (12,4) | 22210103 - Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm |
| BT22210201 | Double (12,4) | 22210201 - Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru līdz 150 mm (ieskaitot) |
| BT22210202 | Double (12,4) | 22210202 - Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru no 150 līdz 400 mm (ieskaitot) |
| BT22210203 | Double (12,4) | 22210203 - Sadales sistēmas gāzesvadi ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 400 mm |
| BT22220101 | Double (12,4) | 22220101 - Ūdens ieguves urbumi vai grodu akas |
| BT22220201 | Double (12,4) | 22220201 - Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību līdz 200 m3 (ieskaitot) |
| BT22220202 | Double (12,4) | 22220202 - Ūdenstorņi ar ūdens rezervuāra ietilpību lielāku par 200 m3 |
| BT22220301 | Double (12,4) | 22220301 - Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm (ieskaitot) |
| BT22220302 | Double (12,4) | 22220302 - Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru, lielāku par 350 mm |
| BT22220401 | Double (12,4) | 22220401 - Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru līdz 300 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju |
| BT22220402 | Double (12,4) | 22220402 - Termofikācijas, tvaika un kondensāta cauruļvadi siltumtrašu kanālos ar iekšējo diametru, lielāku par 300 mm, un siltumizolāciju |
| BT22220403 | Double (12,4) | 22220403 - Virszemes termofikācijas un tvaika cauruļvadi ar siltumizolāciju |
| BT22220404 | Double (12,4) | 22220404 - Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 500 mm (ieskaitot) un siltumizolāciju |
| BT22220405 | Double (12,4) | 22220405 - Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, lielāku par 500 mm, un siltumizolāciju |
| BT22220501 | Double (12,4) | 22220501 - Ūdens gradētavas |
| BT22230101 | Double (12,4) | 22230101 - Čuguna vai dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadi |
| BT22230102 | Double (12,4) | 22230102 - Tērauda cauruļvadu kanalizācijas kolektoru pārejas zem upju gultnēm |
| BT22230103 | Double (12,4) | 22230103 - Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi |
| BT22230201 | Double (12,4) | 22230201 - Attīrīšanas iekārtu rezervuāri |
| BT22230202 | Double (12,4) | 22230202 - Attīrīšanas iekārtu baseini |
| BT22230203 | Double (12,4) | 22230203 - Dūņu lauki ar pamatni |
| BT22240101 | Double (12,4) | 22240101 - Sakaru kabeļu kanalizācijas cauruļvadi |
| BT23010101 | Double (12,4) | 23010101 - Ieguves rūpniecības vai derīgo izrakteņu ieguves būves |
| BT23020101 | Double (12,4) | 23020101 - Vēja elektrostacijas |
| BT24110101 | Double (12,4) | 24110101 - Sporta laukumi un trases ar cieto segumu |
| BT24110102 | Double (12,4) | 24110102 - Sporta laukumi un trases ar mīksto segumu |
| BT24120101 | Double (12,4) | 24120101 - Tribīnes |
| BT24120102 | Double (12,4) | 24120102 - Velotreki |
| BT24120103 | Double (12,4) | 24120103 - Peldbaseini |
| BT24200101 | Double (12,4) | 24200101 - Ķieģeļu dūmeņi |
| BT24200102 | Double (12,4) | 24200102 - Dzelzsbetona dūmeņi |
| BT24200103 | Double (12,4) | 24200103 - Metāla dūmeņi |
| BT24200201 | Double (12,4) | 24200201 - Baseini |
| BT24200301 | Double (12,4) | 24200301 - Elevatoru un graudu pārstrādes (pirmapstrādes) uzņēmumu tvertnes graudu piegādāšanai transportam un atkritumiem |
| BT24200401 | Double (12,4) | 24200401 - Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām |
| BT24200501 | Double (12,4) | 24200501 - Žogi bez cokola ar koka, klūgu pinuma vai cita līdzīga materiāla pildījumu |
| BT24200502 | Double (12,4) | 24200502 - Žogi bez cokola ar metāla, stikla vai cita līdzīga materiāla pildījumu |
| BT24200503 | Double (12,4) | 24200503 - Žogi ar cokolu un koka klūgu pinuma, metāla, stikla vai cita materiāla pildījumu |
| BT24200504 | Double (12,4) | 24200504 - Mūra, betona vai dzelzsbetona žogi |
| BT24200601 | Double (12,4) | 24200601 - Kultūrvēsturiskas inženierbūves |
| UT1110 | Double (20) | 1110 - Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa |
| UT1121 | Double (20) | 1121 - Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| UT1122 | Double (20) | 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa |
| UT1211 | Double (20) | 1211 - Viesnīcas telpu grupa |
| UT1220 | Double (20) | 1220 - Biroja telpu grupa |
| UT1230 | Double (20) | 1230 - Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa |

Datu lauka nosaukuma saīsinājumi:

**PR** – Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķim (EUR/m2);

**GR** - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes un Meža zemes kvalitātes grupu bāzes vērtības lauku apvidos (EUR/ha);

**BT** - Būves tipam noteiktā bāzes vērtība (EUR/m2, EUR/m3, EUR/m);

**ST** - Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķim noteiktā standartplatība (m2) vai būves tipam noteiktais standartapjoms (m2 vai m3);

**KK** - Zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķim noteiktais standartplatības korekcijas koeficients vai būves tipam noteiktais standartapjoma korekcijas koeficients

**UT** - Dzīvojamās apbūves un Komercdarbības un sabiedriskās apbūves telpu grupas lietošanas veida bāzes vērtības (EUR/m2)