1.pielikums

 Valsts zemes dienesta

16.02.2024.

rīkojumam Nr. 1-03/21

**Tehniskā specifikācija Kadastra kartei (KATE) un datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv**

Kadastra dati sagatavoti portālā kadastrs.lv.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta kods un apakš tipa numurs (iekavās)  | Objekta nosaukums  | Objekta klase  | Ģeometrijas tips | Slāņa nosaukums | Elementa tips | Piemērs | Krāsas NRRGBCAD vidē/Izdrukā | Līnijas platums | Simbola nosaukums | Līnijas stila nosaukums | Teksta stils, lielums, novietojums |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Kadastra grupas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7201061210** | Kadastra grupa | KKCadastralGroup | Polygon | ROBZ\_KAGR\_####\_ ####\_# | Poligons |  | 255,0,255 255,0,255 | 2 |  |  ADTI\_1 |  |
| **-** | Kadastra grupas nosaukums | - | - | ROBZ\_KAGR\_NUMR\_KODS\_# | Teksts | **Ādaži**  | 255,0,255 255,0,255 | 1 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| **-** | Kadastra grupas numurs | - | - | ROBZ\_KAGR\_NUMR \_TKST\_# | Teksts | **8044007** | 255,0,255 255,0,255 | 1 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Zemes vienības** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72010601**1**0(1) | Uzmērīta zemes vienība | KKParcel | Polygon | ROBZ\_UZMR\_####\_####\_# | Poligons |  | 0,255,2550,255,255 | 1 |  | ADTI\_0 |  |
| - | Uzmērītas **z**emes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ\_UZMR\_####\_TKST\_# | Teksts | 80470010258 | 0,255,2550,255,255 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 72010602**1**0(2) | Ierādīta zemes vienība | KKParcel | Polygon | ROBZ\_IERR\_####\_####\_# | Poligons |  | 0,255,2550,255,255 | 1 |  | ADTI\_2 |  |
|  | Ierādītas  **z**emes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ\_IERR\_####\_TKST\_# | Teksts | 80470010258 | 6,162,2146,162,214 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 72010603**1**0(3) | Projektēta zemes vienība | KKParcel | Polygon | ROBZ\_PROJ\_####\_####\_# | Poligons |  | 0,255,2550,255,255 | 1 |  | ADTI\_1 |  |
|  | Projektētas  **z**emes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ \_PROJ\_####\_TKST\_# | Teksts | 80470010258 | 14,108,23214,108,232 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Kļūdainas zemes vienības** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7201060510** | Kļūdaina zemes vienība | KKParcelError | Polygon | ROBZ\_KLUD\_####\_####\_# | Poligons |  | 255,0,255255,0,255 | 1 |  | ADTI\_0 |  |
| **-** | Kļūdainas  **z**emes vienības kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ\_ \_KLUD\_####\_TKST\_# | Teksts | 80470010258 | 255,0,2552550,255 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Zemes vienības daļas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7206040**11**0 | Zemes vienības daļa | KKParcelPart | Polygon | ROBZ\_NOMA\_####\_####\_# | Poligons |  | 255,127,0255,127,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  |
| - | Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums | - | - | ROBZ\_NOMA\_####\_TKST\_# | Teksts | 804700102588001 | 255,127,0255,127,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Ēkas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520101**111**0(1) | Uzmērīta ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE\_EKAS\_UZMR\_####\_# | Poligons |  | 255,0,0255,0,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  |
| - | Uzmērītas ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_EKAS\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 80440020236001 | 255,0,0255,0,0 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 520101**131**0(2) | Vektorizēta ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE\_EKAS\_VEKT\_####\_# | Poligons |  | 150,0,150150,0,150 | 1 |  | ADTI\_0 |  |
| - | Vektorizētas ēkas kadastra apzīmējums  | - | - | BUVE\_EKAS\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 80440020236001 | 150,0,150150,0,150 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 520101**311**0(3) | Uzmērīta pazemes ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE\_BPAZ\_UZMR\_####\_# | Poligons |  | 255,0,0255,0,0 | 1 |  | ADTI\_2 |  |
| **-** | Uzmērītas pazemes ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_BPAZ\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 80440020236001 | 255,0,0255,0,0 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 520101**331**0(4) | Vektorizēta pazemes ēka | KKBuilding | Polygon | BUVE\_ BPAZ \_VEKT\_####\_# | Poligons |  | 150,0,150 150,0,150 | 1 |  | ADTI\_2 |  |
| **-** | Vektorizētas pazemes ēkas kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_BPAZ\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 80440020236001 | 150,0,150150,0,150 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Inženierbūves** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211003100(1) | Uzmērīta inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE\_INZE\_UZMR\_ #### \_# | Poligons |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_0 |  |
| **-** | Uzmērītas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_INZE\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003110(2) | Vektorizēta inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE\_INZE\_VEKT\_####\_# | Poligons |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_0 |  |
| **-** | Vektorizētas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_INZE\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003200(3) | Uzmērīta pazemes inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE\_IPAZ\_UZMR\_####\_# | Poligons |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_2 |  |
| **-** | Uzmērīta pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_IPAZ\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003210(4) | Vektorizēta pazemes inženierbūve (laukums) | KKEngineeringStructurePoly | Polygon | BUVE\_IPAZ\_VEKT\_####\_# | Poligons |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_2 |  |
| **-** | Vektorizētas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_IPAZ\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003500(1) | Uzmērīta inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE\_INZE\_UZMR\_####\_# | Līnija |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_0 |  |
| **-** | Uzmērītas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_INZE\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003510(2) | Vektorizēta inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE\_INZE\_VEKT\_####\_# | Līnija |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_0 |  |
| **-** | Vektorizētas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_INZE\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003600(3) | Uzmērīta pazemes inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE\_IPAZ\_UZMR\_####\_# | Līnija |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_2 |  |
| **-** | Uzmērītas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_IPAZ\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003610(4) | Vektorizēta pazemes inženierbūve (līnija) | KKEngineeringStructureLine | Polyline | BUVE\_IPAZ\_VEKT\_####\_# | Līnija |  | 135,135,135135,135,135 | 0 |  | ADTI\_2 |  |
| **-** | Vektorizētas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_IPAZ\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003700(1) | Uzmērītas inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE\_INZE\_UZMR\_####\_\_# | Simbols |   | 135,135,135135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI\_0 |  |
| **-** | Uzmērītas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_INZE\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003710(2) | Vektorizēta inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE\_INZE\_VEKT\_####\_# | Simbols |   | 135,135,135135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI\_0 |  |
| **-** | Vektorizētas inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_INZE\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003800(3) | Uzmērīta pazemes inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE\_IPAZ\_UZMR\_####\_# | Simbols |   | 135,135,135135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI\_2 |  |
| **-** | Uzmērītas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_IPAZ\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| 6211003810(4) | Vektorizēta pazemes inženierbūve (punkts) | KKEngineeringStructurePoint | Point | BUVE\_IPAZ\_VEKT\_####\_# | Simbols |   | 135,135,135135,135,135 | 0 | PUNKTS | ADTI\_2 |  |
| **-** | Vektorizētas pazemes inženierbūves kadastra apzīmējums | - | - | BUVE\_IPAZ\_VEKT\_TKST\_# | Teksts | 804400202360010001 | 135,135,135135,135,135 |  |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Servitūta teritorija** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7114**1**00000 | Servitūta teritorija | KKWayRestriction | Polygon | Apgrūtinājuma teritorijas kods\* | Līnija |  | 180,0,0180,0,0 | 1 |  | ADTI\_6 |  |
|  | Ēku servitūta teritorijas kods | - | - | 7315010100\_TEXT | Teksts | 7315010100001 | 180,0,0180,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | Ūdens lietošanas servitūta teritorijas kods | - | - | 7315020100\_TEXT | Teksts | 7315020100001 | 180,0,0180,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
| - | Ceļa servitūta teritorijas kods | - | - | 7315030100\_TEXT | Teksts | 7315030100001 | 180,0,0180,0,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Mērniecības uzsākšana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72010**70000** | Teritorijas ar uzsāktu mērniecību | KKSurveyingStatus | Polygon | ROBZ\_SAKT\_UZMR\_####\_# | Poligons |  | 0,255,0 0,255,0 | 1 |  | ADTI\_0 |  |
| - | Mērniecības veicējs un mērniecības uzsākšanas datums | - | - | ROBZ\_SAKT\_UZMR\_TKST\_# | Teksts | SIA "Aizkraukles Mērnieks" 09.09.2008 | 0,255,0 0,255,0 | 0 |  |  | Tahoma\_1\_LB |
|  | **Robežpunkti** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5208181000 | Robežpunkti | KKParcelBorderPoint | Point | ROBZ\_ROBP\_####\_####\_# | Simbols | afishu_stabs | 255,255,2550,0,0 | 0 | KUPICA |  |  |

 **\*** 2014.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.61 Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru 3.pielikums